|  |
| --- |
| **白银市生态环境局会宁分局关于2021年6月15日拟作出的建设项目****环境影响评价文件审批意见的公示** |
| 根据建设项目环境影响评价审批程序的有关规定，经审查，我局拟对1个建设项目环境影响评价文件作出审批意见。为保证此次审查工作的严肃性和公正性，现将拟作出审批意见的环境影响评价文件基本情况予以公示，公示期为2021年6月15日-2021年6月21日(5个工作日)。听证权利告知：依据《中华人民共和国行政许可法》，自公示起五日内申请人、利害关系人可对以下拟作出的建设项目环境影响评价文件审批意见要求听证。联系电话：0943-3221796 传 真：0943-3221796通讯地址：会宁县现代路嘉禾楼20楼 邮 编：730900**一、拟批准环境影响评价文件的建设项目**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设地点** | **建设单位** | **环评机构** | **项目概况** | **主要环境影响及预防或者减轻不良环境影响的对策和措施** |
| 1 | “中国好粮油”行动示范工程会宁县食用油加工提升改造项目  |  会宁 县西城产业园区 | 甘肃会宁建伟食用油有限责任公司 | 广州环科宝环境咨询服务有限公司 | 项目位于会宁县西城产业开发区（甘肃会宁建伟食用油有限责任公司现有场地内），项目总投资2388.37万元，其中环保投资为37.5万元，环保投资占总投资的1.57%。本项目建设内容如下：（1）提升改造生产线。提升改造原有年产2000吨亚麻油生产线至8000吨；并配备食品及原料检验检测设备13台，配套新增工艺设备131台（套）及构件。对原有生产线进行改扩建，升级改造后企业亚麻籽油产量从年产2000吨增加至年产8000吨，产品品质由二级提升为一级亚麻籽油。（2）改造原有车间并配套建设工业燃气蒸汽锅炉房。对原有灌装车间、筛选车间、储油罐、原料库、筛选车间、包材库、渣库进行维修改造，维修改造建筑面积约为1067.59㎡；扩建建筑面积为1754.50㎡。为满足生产需要配套建设一座工业燃气蒸汽锅炉房，建筑面积为109.60㎡，为单层轻钢结构，布置设备间、处理间、电控间、配电室；（3）提升优化电子商务销售平台。对原建伟供销电子商务公司经营场所（建筑面积1043.22㎡，产品展示区进行装饰，增加80米展柜，主要购置安装服务器、网络系统、摄影摄像等设备50余台（套）。（4）项目配套“中国好粮油”行动示范工程标识牌1个。 | 1、废气：1. 锅炉废气，本项目设置1台2t/h的天然气锅炉为生产供热，安装超低氮燃烧器，产生的烟气通过8m高排气筒排放，排放浓度满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）中表2大气污染物排放限值要求；
2. 筛分废气：本项目筛选阶段在除去原料中所夹带的轻杂质和重杂质的同时将会产生少量粉尘，筛选工序在密闭车间内，粉尘采用引风机抽排废气，含尘废气经布袋除尘器（除尘效率99%）处理后由15m高排气筒连续排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中二级排放标准的要求。

2、废水：废水主要为生产废水、软化水系统排水和锅炉排水。生产废水为脱胶工艺产生的废水，主要含磷脂、蛋白质、糖类等物质，产生量为9.6m3/a，经收集池收集后，定期清理作为饲料出售；软化水系统排水和锅炉排水量为359.2m3/a，均为清净下水，锅炉排水降温后与软水系统排水一并排入污水管网，不会对当地地表水体造成影响。1. 固废

(1)一般固废项目固废有原料筛选工段，除尘器收集的除尘灰，脱胶工序油脚，脱酸工序皂脚，脱蜡蜡/脂，脱色过程产生的白土渣，主要成分为白土、油脂、磷脂，精过滤工序滤渣。其中筛分的杂质和粉尘可集中收集后做铺路材料外售，油脚、脱胶废水、白土渣、蜡/脂、滤渣等副产品可作为饲料外售处理，皂脚可外售用于肥皂生产。(2)危险废物脱胶工序使用的磷酸为桶装，本项目每年约产生0.4t废磷酸桶，由于磷酸为危化品，因此不得随意处置，存放于危废暂存间(建筑面积4m2)，定期交由磷酸生产厂家回收处理。 |

 |